Приложение 3

к Правилам перевозки грузов

транспортными средствами (пункты 11.3)

**Знаки специального маркировання**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер и наименование знака | Изображение знака | Назначение знака |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Хрупкое. Осторожно. | Описание: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/00/67/10/d2db46e8-5273-46c7-993c-c087d5a6ecc5/P004E0004.gif  Пример расположения  Описание: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/00/67/10/d2db46e8-5273-46c7-993c-c087d5a6ecc5/P004E0009.gif | Хрупкость груза.  Осторожное обращение с грузом. |
| 2. Беречь от солнечных лучей | Описание: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/00/67/10/d2db46e8-5273-46c7-993c-c087d5a6ecc5/P004E000D.gif | Груз следует защищать от солнечных лучей. |
| 3. Беречь от влаги. | Описание: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/00/67/10/d2db46e8-5273-46c7-993c-c087d5a6ecc5/P004E0011.gif | Необходимость защиты груза от воздействия влаги. |
| 4. Беречь от излучения. | Описание: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/00/67/10/d2db46e8-5273-46c7-993c-c087d5a6ecc5/P004E0015.gif | Любой из видов излучения может влиять на свойства груза или изменять их (например, непроявленные пленки). |

Продолжение Приложения 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 5. Пределы температуры. | Описание: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/00/67/10/d2db46e8-5273-46c7-993c-c087d5a6ecc5/P004E0019.gif  Пример расположения  Описание: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/00/67/10/d2db46e8-5273-46c7-993c-c087d5a6ecc5/P004E001D.png | Диапазон температур, при которых следует хранить груз или манипулировать им. |
| 6. Герметичная упаковка. | Описание: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/00/67/10/d2db46e8-5273-46c7-993c-c087d5a6ecc5/P004E00230000.gif | При транспортировании, перегрузке и хранении открывать упаковку запрещается. |
| 7. Крюками не брать. | Описание: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/00/67/10/d2db46e8-5273-46c7-993c-c087d5a6ecc5/P004E00260000.gif | Запрещение применения крюков при поднятии груза. |
| 8. Здесь поднимать тележкой запрещается | Описание: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/00/67/10/d2db46e8-5273-46c7-993c-c087d5a6ecc5/P004E00320000.gif | Указывает места, где нельзя применять тележку при подъеме груза. |

Продолжение Приложения 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 9. Место строповки. | Описание: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/00/67/10/d2db46e8-5273-46c7-993c-c087d5a6ecc5/P004E0029.gif  Пример расположения  Описание: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/00/67/10/d2db46e8-5273-46c7-993c-c087d5a6ecc5/P004E002E.gif | Указывает место расположения канатов или цепей для подъема груза. |
| 10. Штабелировать запрещается. | Описание: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/00/67/10/d2db46e8-5273-46c7-993c-c087d5a6ecc5/P004E00470000.gif | Не допускается штабелировать груз.  На груз с этим знаком при транспортировании и хранении не допускается класть другие грузы. |
| 11. Верх. | Описание: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/00/67/10/d2db46e8-5273-46c7-993c-c087d5a6ecc5/P004E00350000.gif  Пример расположения  Описание: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/00/67/10/d2db46e8-5273-46c7-993c-c087d5a6ecc5/P004E00380000.gif | Указывает правильное вертикальное положение груза. |

Продолжение Приложения 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 12. Центр тяжести. | Описание: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/00/67/10/d2db46e8-5273-46c7-993c-c087d5a6ecc5/P004E003B.gif  Пример расположения  Описание: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/00/67/10/d2db46e8-5273-46c7-993c-c087d5a6ecc5/P004E0041.gif | Место центра тяжести груза  Примечание –  Пример расположения знака указывает место центра тяжести груза.  Знак наносят, если центр тяжести не совпадает с геометрическим центром тяжести. |
| 13. Поднимать непосредственно за груз. | Изображение знака  Описание: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/00/67/10/d2db46e8-5273-46c7-993c-c087d5a6ecc5/P004E004A0000.gif | Подъем осуществляется только непосредственно за груз, т.е. поднимать груз за упаковку запрещается. |
| 14. Открывать здесь. | Описание: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/00/67/10/d2db46e8-5273-46c7-993c-c087d5a6ecc5/P004E004D0000.gif | Упаковку открывают только в указанном месте. |
| 15. Защищать от радиоактивных источников. | Описание: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/00/67/10/d2db46e8-5273-46c7-993c-c087d5a6ecc5/P004E0050.gif | Проникание излучения может снизить или уничтожить ценность груза. |

Продолжение Приложения 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 16. Не кантовать. | Описание: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/00/67/10/d2db46e8-5273-46c7-993c-c087d5a6ecc5/P004E00540000.gif | Транспортную упаковку нельзя кантовать. |
| 17. Предел штабелирования по массе. | Описание: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/00/67/10/d2db46e8-5273-46c7-993c-c087d5a6ecc5/P004E00570000.gif | Указывает максимальную нагрузку при штабелировании, допущенную для размещения на транспортной упаковке. |
| 18. Зажимать здесь. | Описание: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/00/67/10/d2db46e8-5273-46c7-993c-c087d5a6ecc5/P004E005A0000.gif | Указывает места, где следует брать груз зажимами. |
| 19. Не зажимать. | Описание: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/00/67/10/d2db46e8-5273-46c7-993c-c087d5a6ecc5/P004E005D0000.gif | Упаковка не должна зажиматься по указанным сторонам груза. |
| 20. Предел по количеству ярусов в штабеле. | Описание: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/00/67/10/d2db46e8-5273-46c7-993c-c087d5a6ecc5/P004E0060.png | Максимальное количество одинаковых грузов, которые можно штабелировать один на другой, где n - предельное количество. |
| 21. Вилочные погрузчики не использовать. | Описание: https://api.docs.cntd.ru/img/12/00/00/67/10/d2db46e8-5273-46c7-993c-c087d5a6ecc5/P004E00640000.gif | Запрещено применение вилочных погрузчиков. |